BigHit Comp 2003
Version 2
FourBar
150 ;Max wheel travel
9 ;number of points
RW "Rear wheel axle" 317.22 -894.38
BB "BB axle" 744.58 -856.93
FW "Front wheel axle" 1431.88 -834.90
HOFR "Near BB pivot" 702.72 -845.92
HOL1 "Horst link pivot" 381.10 -909.80
L1L2 "Rear/upper link pivot" 599.19 -669.68
L2FR "Upper link fix pivot" 726.96 -718.15
L2SH "Upper link/shock pivot" 641.04 -702.73
SHFR "Shock fix pivot" 762.20 -546.32
-5
0/18:(643.25,-528.70)(691.71,-513.28)(779.83,-566.14)(786.43,-621.22)(766.61,-702.72)(724.75,-704.93)(742.38,-757.80)(713.74,-848.12)(742.38,-881.16)(1149.91,-385.51)(1191.77,-374.49)(1136.70,-255.54)(1092.64,-266.55)(1101.45,-277.57)(806.26,-451.59)(630.03,-444.99)(619.01,-403.13)(583.77,-420.75)
0/4:(832.70,-676.29)(1044.17,-394.32)(887.77,-482.43)(837.10,-608.00)
1/7:(370.09,-896.58)(632.23,-863.54)(707.13,-819.48)(724.75,-845.91)(667.48,-894.38)(610.20,-905.39)(374.49,-920.81)
2/7:(306.20,-898.78)(383.30,-918.61)(398.72,-892.17)(378.90,-874.55)(621.22,-667.48)(594.78,-652.06)(301.80,-881.16)
3/5:(596.99,-676.29)(627.83,-713.74)(729.16,-726.96)(729.16,-709.33)(596.99,-649.86)
400.0 ;Spring rate
1.0 ;Spring exponent
26.0 ;Rear wheel diameter
2.1 ;Rear wheel width
26.0 ;Front wheel diameter
2.1 ;Front wheel width
