BigHit Pro 2003
Version 2
FourBar
200 ;Max wheel travel
9 ;number of points
RW "Rear wheel axle" 320.77 -955.51
BB "BB axle" 746.20 -880.43
FW "Front wheel axle" 1469.65 -925.93
HOFR "Near BB pivot" 709.80 -869.05
HOL1 "Horst link pivot" 384.47 -962.33
L1L2 "Rear/upper link pivot" 571.02 -687.05
L2FR "Upper link fix pivot" 782.60 -759.85
L2SH "Upper link/shock pivot" 668.85 -757.58
SHFR "Shock fix pivot" 784.88 -571.03
-2
0/16:(639.28,-450.45)(693.88,-546.00)(766.68,-557.38)(796.25,-586.95)(807.63,-648.38)(716.63,-875.88)(757.58,-910.00)(1187.55,-409.50)(1226.23,-400.40)(1180.73,-279.83)(1142.05,-295.75)(1144.33,-307.13)(841.75,-470.93)(743.93,-473.20)(673.40,-461.83)(666.58,-425.43)
0/4:(839.48,-725.73)(896.35,-527.80)(978.25,-464.10)(1066.98,-420.88)
400.0 ;Spring rate
1.0 ;Spring exponent
26.0 ;Rear wheel diameter
2.1 ;Rear wheel width
26.0 ;Front wheel diameter
2.1 ;Front wheel width
