HI-TEC DCX DH
Version 2
Linkage WHEELMID
220 ;Max wheel travel
9 ;number of points
RW "Rear wheel axle" 325.28 -846.72
BB "BB axle" 747.40 -764.78
FW "Front wheel axle" 1407.89 -826.86
SWFR "Main pivot" 749.88 -697.74
SWL1 "Rear link lower pivot" 841.76 -697.74
L1L2 "Rear link upper pivot" 821.89 -623.25
L2FR "Upper link fix pivot" 864.10 -633.18
L2SH "Upper link/shock pivot" 871.55 -695.25
SHFR "Shock fix pivot" 1000.67 -551.24
-4
0/11:(625.73,-372.46)(774.72,-665.46)(712.64,-739.95)(752.37,-794.58)(1144.69,-330.25)(1194.35,-312.87)(1154.62,-198.64)(1100.00,-211.06)(1100.00,-218.51)(662.98,-374.94)(653.05,-352.59)
0/4:(685.32,-412.19)(754.85,-571.10)(816.93,-595.93)(1087.58,-280.59)
1/8:(310.38,-831.83)(730.02,-677.88)(762.30,-675.39)(819.41,-675.39)(854.17,-687.81)(851.69,-710.16)(804.51,-705.19)(315.35,-869.07)
3/9:(811.96,-640.63)(841.76,-648.08)(856.66,-670.43)(859.14,-707.67)(886.45,-705.19)(881.49,-630.70)(871.55,-615.80)(816.93,-605.87)(811.96,-623.25)
400.0 ;Spring rate
1.0 ;Spring exponent
26.0 ;Rear wheel diameter
2.1 ;Rear wheel width
26.0 ;Front wheel diameter
2.1 ;Front wheel width
