HI-TEC DCX Freeride
Version 2
Linkage WHEELMID
170 ;Max wheel travel
9 ;number of points
RW "Rear wheel axle" 338.68 -785.56
BB "BB axle" 778.50 -773.80
FW "Front wheel axle" 1418.24 -790.26
SWFR "Main pivot" 762.04 -710.30
SWL1 "Rear link lower pivot" 860.82 -686.78
L1L2 "Rear link upper pivot" 818.48 -625.63
L2FR "Upper link fix pivot" 860.82 -616.22
L2SH "Upper link/shock pivot" 891.39 -665.61
SHFR "Shock fix pivot" 976.07 -498.62
-7
0/10:(715.00,-738.52)(945.49,-284.59)(1147.76,-204.62)(1143.06,-188.16)(1185.39,-181.10)(1220.67,-303.40)(1183.04,-317.52)(1175.99,-305.76)(1016.05,-355.15)(787.91,-797.32)
0/11:(877.29,-409.24)(660.90,-341.04)(625.62,-357.50)(724.41,-557.42)(783.21,-578.58)(785.56,-555.07)(743.22,-526.84)(696.18,-432.76)(820.84,-409.24)(851.41,-423.35)(856.12,-456.28)
0/4:(806.73,-559.77)(780.85,-559.77)(773.80,-569.18)(780.85,-602.10)
1/4:(329.28,-769.09)(870.23,-672.66)(872.58,-693.83)(336.33,-811.43)
2/4:(806.73,-623.27)(860.82,-700.89)(874.93,-682.07)(823.19,-611.51)
3/9:(804.37,-606.81)(865.53,-604.46)(907.86,-665.61)(907.86,-677.37)(898.45,-682.07)(881.99,-677.37)(860.82,-644.44)(844.36,-637.38)(806.73,-637.38)
0/4:(961.96,-468.04)(971.36,-503.32)(983.12,-508.03)(1006.64,-390.43)
400.0 ;Spring rate
1.0 ;Spring exponent
26.0 ;Rear wheel diameter
2.1 ;Rear wheel width
26.0 ;Front wheel diameter
2.1 ;Front wheel width
