HI-TEC SLK DH 2000
Version 2
FourBar
180 ;Max wheel travel
9 ;number of points
RW "Rear wheel axle" 311.89 -751.97
BB "BB axle" 730.60 -711.38
FW "Front wheel axle" 1401.39 -758.38
HOFR "Near BB pivot" 734.87 -647.29
HOL1 "Horst link pivot" 369.57 -760.51
L1L2 "Rear/upper link pivot" 709.24 -425.12
L2FR "Upper link fix pivot" 704.96 -309.76
L2SH "Upper link/shock pivot" 679.33 -380.26
SHFR "Shock fix pivot" 858.78 -316.17
-4
0/13:(593.88,-305.49)(747.69,-617.38)(696.42,-657.97)(715.65,-713.51)(747.69,-728.47)(1125.81,-279.85)(1132.22,-292.67)(1174.95,-277.71)(1134.36,-160.22)(1085.22,-173.04)(1089.50,-183.72)(632.33,-301.21)(623.79,-288.40)
0/4:(653.70,-346.08)(741.28,-529.79)(805.37,-544.75)(1072.41,-234.99)
0/3:(754.10,-568.25)(788.28,-574.66)(766.92,-596.02)
3/13:(700.70,-305.49)(672.92,-339.67)(670.79,-375.98)(679.33,-408.03)(700.70,-429.39)(715.65,-429.39)(719.92,-416.57)(702.83,-395.21)(696.42,-369.57)(698.56,-350.35)(711.38,-331.12)(713.51,-316.17)(709.24,-303.35)
400.0 ;Spring rate
1.0 ;Spring exponent
26.0 ;Rear wheel diameter
2.1 ;Rear wheel width
26.0 ;Front wheel diameter
2.1 ;Front wheel width
