RM 7
Version 2
Linkage WHEELMID
170 ;Max wheel travel
9 ;number of points
RW "Rear wheel axle" 397.97 -878.27
BB "BB axle" 842.59 -823.38
FW "Front wheel axle" 1534.23 -886.51
SWFR "Main pivot" 812.97 -798.27
SWL1 "Rear link lower pivot" 752.02 -817.89
L1L2 "Rear link upper pivot" 768.49 -699.87
L2FR "Upper link fix pivot" 820.63 -710.85
L2SH "Upper link/shock pivot" 719.08 -647.73
SHFR "Shock fix pivot" 894.74 -573.62
-5
0/15:(716.34,-381.50)(787.70,-537.94)(859.06,-529.71)(902.97,-601.07)(897.48,-699.87)(845.34,-688.89)(804.17,-721.83)(809.66,-826.12)(842.59,-845.34)(1281.73,-365.03)(1309.17,-354.05)(1278.98,-279.95)(815.14,-444.62)(763.00,-430.90)(738.30,-384.24)
0/4:(856.31,-466.58)(900.23,-515.98)(957.86,-642.24)(1221.34,-356.80)
1/7:(386.99,-856.31)(732.81,-831.61)(787.70,-765.74)(820.63,-784.95)(752.02,-886.50)(458.35,-922.18)(389.73,-894.74)
3/6:(708.11,-647.72)(763.00,-713.59)(826.12,-719.08)(828.87,-705.36)(771.23,-683.40)(721.83,-634.00)
2/4:(741.04,-826.12)(757.51,-686.15)(773.98,-688.89)(763.00,-823.38)
400.0 ;Spring rate
1.0 ;Spring exponent
26.0 ;Rear wheel diameter
2.1 ;Rear wheel width
26.0 ;Front wheel diameter
2.1 ;Front wheel width
