RM 9
Version 2
Linkage WHEELMID
220 ;Max wheel travel
9 ;number of points
RW "Rear wheel axle" 376.58 -920.53
BB "BB axle" 831.26 -850.79
FW "Front wheel axle" 1564.89 -887.05
SWFR "Main pivot" 801.58 -800.53
SWL1 "Rear link lower pivot" 733.63 -800.58
L1L2 "Rear link upper pivot" 753.15 -719.69
L2FR "Upper link fix pivot" 792.21 -697.37
L2SH "Upper link/shock pivot" 722.47 -661.11
SHFR "Shock fix pivot" 892.63 -557.90
-5
0/15:(689.00,-424.00)(761.52,-530.00)(848.00,-516.05)(895.42,-605.31)(875.89,-686.21)(797.79,-686.21)(778.26,-700.16)(758.74,-828.47)(817.31,-887.05)(940.05,-694.58)(1244.10,-390.53)(1291.52,-371.00)(1255.26,-262.21)(736.42,-446.31)(716.89,-410.05)
0/5:(806.16,-465.84)(887.05,-499.31)(926.10,-566.26)(931.68,-622.05)(1179.94,-359.84)
3/6:(716.89,-663.89)(755.95,-739.21)(806.16,-694.58)(797.79,-677.84)(769.89,-691.79)(725.26,-649.95)
1/6:(365.42,-898.21)(803.37,-761.52)(814.52,-800.58)(722.47,-848.00)(449.10,-942.84)(379.37,-931.68)
2/4:(744.79,-708.52)(719.68,-817.31)(742.00,-814.52)(769.89,-708.52)
400.0 ;Spring rate
1.0 ;Spring exponent
26.0 ;Rear wheel diameter
2.1 ;Rear wheel width
26.0 ;Front wheel diameter
2.1 ;Front wheel width
