Untitled
Version 2
FourBar
100 ;Max wheel travel
9 ;number of points
RW "Rear wheel axle" 358.09 -891.31
BB "BB axle" 773.69 -870.40
FW "Front wheel axle" 1421.92 -886.09
HOFR "Near BB pivot" 716.19 -750.17
HOL1 "Horst link pivot" 548.90 -781.53
L1L2 "Rear/upper link pivot" 614.25 -622.09
L2FR "Upper link fix pivot" 726.64 -622.09
L2SH "Upper link/shock pivot" 768.46 -585.50
SHFR "Shock fix pivot" 791.99 -744.94
-4
0/11:(629.93,-454.81)(765.85,-888.70)(794.60,-886.09)(1189.29,-441.74)(1199.75,-454.81)(1238.95,-444.35)(1202.36,-334.57)(1163.15,-345.02)(1165.77,-360.71)(682.21,-509.70)(661.30,-444.35)
0/4:(687.44,-535.83)(1113.49,-426.05)(1116.10,-436.51)(786.76,-833.81)
2/6:(337.18,-888.70)(609.02,-609.02)(627.32,-622.09)(572.43,-682.21)(556.74,-789.38)(365.94,-904.38)
2/3:(457.42,-802.44)(543.68,-713.57)(538.45,-776.31)
400.0 ;Spring rate
1.0 ;Spring exponent
26.0 ;Rear wheel diameter
2.1 ;Rear wheel width
26.0 ;Front wheel diameter
2.1 ;Front wheel width
