RM Switch
Version 2
Linkage WHEELMID
150 ;Max wheel travel
9 ;number of points
RW "Rear wheel axle" 367.18 -824.87
BB "BB axle" 786.08 -796.43
FW "Front wheel axle" 1429.94 -822.29
SWFR "Main pivot" 757.64 -760.23
SWL1 "Rear link lower pivot" 390.45 -773.16
L1L2 "Rear link upper pivot" 661.96 -586.98
L2FR "Upper link fix pivot" 765.39 -680.07
L2SH "Upper link/shock pivot" 703.33 -633.52
SHFR "Shock fix pivot" 845.55 -553.37
-3
0/15:(667.14,-380.11)(729.19,-511.99)(796.43,-511.99)(850.73,-589.56)(837.80,-667.14)(749.88,-778.32)(770.57,-819.70)(1223.08,-362.01)(1248.94,-362.01)(1217.91,-268.92)(1186.88,-274.09)(1192.05,-284.44)(767.98,-426.66)(718.85,-416.31)(690.41,-372.35)
0/4:(809.35,-447.34)(861.07,-524.92)(897.27,-625.76)(1137.75,-356.84)
3/6:(651.62,-594.73)(703.34,-656.79)(770.57,-692.99)(780.91,-672.31)(729.19,-636.11)(669.72,-574.05)
400.0 ;Spring rate
1.0 ;Spring exponent
26.0 ;Rear wheel diameter
2.1 ;Rear wheel width
26.0 ;Front wheel diameter
2.1 ;Front wheel width
