vrx 400
Version 2
Linkage WHEELEND
150 ;Max wheel travel
9 ;number of points
RW "Rear wheel axle" 0.00 0.00
SWFR "Main pivot" 477.48 68.54
SWL1 "Rear link lower pivot" 328.07 211.02
L1L2 "Rear link upper pivot" 389.68 217.95
L2FR "Upper link fix pivot" 496.73 107.05
L2SH "Upper link/shock pivot" 390.46 244.13
SHFR "Shock fix pivot" 555.26 255.68
BB "BB axle" 425.11 0.00
FW "Front wheel axle" 1108.98 0.00
-6
1/11:(-21.56,10.01)(-17.71,-10.01)(-1.54,-15.40)(49.29,54.68)(268.00,120.14)(406.63,121.68)(465.93,55.45)(484.41,61.61)(488.26,80.09)(353.49,206.39)(40.82,115.52)
1/4:(346.56,204.85)(364.27,151.72)(328.07,140.93)(309.59,193.30)
0/19:(408.17,17.71)(412.02,63.15)(561.42,231.04)(550.64,284.95)(448.21,345.02)(338.86,350.41)(336.55,342.71)(298.81,345.02)(264.15,422.03)(300.35,428.96)(310.36,422.80)(686.18,388.91)(830.20,552.18)(827.89,565.27)(866.39,582.99)(911.83,465.16)(871.79,453.61)(861.00,455.15)(462.08,-9.24)
0/5:(508.28,368.12)(500.58,355.03)(610.71,294.19)(653.84,343.48)(648.45,353.49)
2/4:(322.68,217.18)(324.22,207.16)(395.85,214.10)(395.08,223.34)
3/7:(398.16,254.91)(402.78,227.19)(503.66,112.44)(502.12,103.20)(490.57,100.89)(371.97,213.33)(383.52,253.37)
400.0 ;Spring rate
1.0 ;Spring exponent
26.0 ;Rear wheel diameter
2.1 ;Rear wheel width
26.0 ;Front wheel diameter
2.1 ;Front wheel width
