VRX with 185 mm shock
Version 2
Linkage WHEELMID
150 ;Max wheel travel
9 ;number of points
RW "Rear wheel axle" 353.22 -673.10
BB "BB axle" 777.62 -650.57
FW "Front wheel axle" 1436.30 -680.31
SWFR "Main pivot" 813.66 -587.50
SWL1 "Rear link lower pivot" 667.69 -458.64
L1L2 "Rear link upper pivot" 720.85 -433.41
L2FR "Upper link fix pivot" 840.69 -550.55
L2SH "Upper link/shock pivot" 720.85 -456.84
SHFR "Shock fix pivot" 894.76 -401.88
-2
0/15:(644.26,-307.26)(677.60,-400.97)(850.61,-375.74)(882.14,-382.05)(899.26,-429.81)(756.90,-592.00)(790.24,-697.43)(1168.68,-232.48)(1200.22,-218.96)(1163.28,-108.13)(1130.84,-121.64)(1131.74,-129.75)(1012.80,-287.44)(692.02,-318.98)(681.21,-291.95)
0/3:(897.46,-345.11)(949.72,-359.53)(977.66,-330.69)
400.0 ;Spring rate
1.0 ;Spring exponent
26.0 ;Rear wheel diameter
2.1 ;Rear wheel width
26.0 ;Front wheel diameter
2.1 ;Front wheel width
