SLK Dual 2000
Version 2
FourBar
150 ;Max wheel travel
9 ;number of points
RW "Rear wheel axle" 313.60 -707.17
BB "BB axle" 736.64 -694.54
FW "Front wheel axle" 1378.57 -709.27
HOFR "Near BB pivot" 740.85 -627.19
HOL1 "Horst link pivot" 399.89 -715.59
L1L2 "Rear/upper link pivot" 742.95 -412.51
L2FR "Upper link fix pivot" 755.58 -313.59
L2SH "Upper link/shock pivot" 726.12 -370.42
SHFR "Shock fix pivot" 919.75 -307.28
-3
0/12:(618.77,-307.28)(759.79,-597.73)(713.48,-650.34)(715.59,-707.17)(736.64,-719.80)(1149.15,-279.92)(1182.83,-273.61)(1142.84,-149.43)(1113.37,-157.85)(1115.48,-178.90)(662.97,-307.28)(654.55,-286.24)
0/4:(675.60,-343.06)(1100.74,-223.10)(810.30,-545.11)(768.21,-534.59)
0/3:(778.73,-576.68)(785.04,-593.52)(799.78,-574.58)
400.0 ;Spring rate
1.0 ;Spring exponent
26.0 ;Rear wheel diameter
2.1 ;Rear wheel width
26.0 ;Front wheel diameter
2.1 ;Front wheel width
